From dcc1a759eab259f4e0b946182637566cd584c694 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Pacien TRAN-GIRARD
Date: Sun, 15 Jun 2014 16:56:46 +0200
Subject: Ajout introduction et schémas découpage

---
 report/project.tex | 71 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 68 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'report/project.tex')

diff --git a/report/project.tex b/report/project.tex
index b625a41..f98e892 100644
--- a/report/project.tex
+++ b/report/project.tex
@@ -1,5 +1,56 @@
 
-\chapter{Interface}
+\chapter{Présentation du projet}
+
+\section{Objectif}
+
+L'objectif de l'unité est de concevoir une centrale domotique à partir d'un
+FPGA, capable de commander un ventilateur et une alarme en fonction de l'état de
+différents capteurs et des entrées de l'utilisateur.
+
+\begin{figure}[h]
+  \centering
+    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{resources/project-de2-io}
+  \caption{Capteurs/actionneurs autour de la carte Altera DE2}
+\end{figure}
+
+\section{Matériel}
+
+Des contraintes matérielles ont été imposées dans le cadre de ce projet, qui se
+réalisera autour des composants suivants :
+
+\begin{itemize}
+  \item Carte Altera DE2 équipée d'un FPGA Altera Cyclone II avec une horloge à
+  50MHz et des interfaces utilisateurs (boutons, afficheurs, \ldots)
+  \item Microphone ELECTRET
+  \item Capteur de température LM35
+  \item Haut-parleur (8 Ohm)
+  \item Ventilateur (12V/1W)
+\end{itemize}
+
+\section{Méthodologie}
+
+\subsection{Conception \og{}top-down\fg{}}
+
+La conception suivra le schéma \og{}top-down\fg{} : le système sera décomposé
+en plusieurs sous-systèmes basiques.
+
+Ainsi, la centrale domotique comprendra deux sous-systèmes : une partie alarme
+et une partie ventilation.
+
+\begin{figure}[h]
+  \centering
+    \includegraphics[width=0.85\textwidth]{resources/project-topdown-subsystems}
+  \caption{Découpage du système en sous-systèmes}
+\end{figure}
+
+\subsection{Validation \og{}bottom-up\fg{}}
+
+Dans le cadre de la validation \og{}bottom-up\fg{}, chaque sous-système unitaire
+sera testé individuellement, avant d'être intégré au système complet qui sera à
+nouveau testé globalement.
+
+
+\chapter{Interface de commande}
 
 \section{Contrôle}
 
@@ -13,7 +64,13 @@
 
 
 
-\chapter{Alarme}
+\chapter{Sous-système \og{}alarme\fg{}}
+
+\begin{figure}[h]
+  \centering
+    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{resources/alarm-subsubsystems}
+  \caption{Découpage du sous-système \og{}alarme\fg{} en sous-sous-systèmes}
+\end{figure}
 
 \section{Detection du niveau sonore}
 
@@ -35,7 +92,15 @@
 
 
 
-\chapter{Ventilation}
+\chapter{Sous-système \og{}ventilation\fg{}}
+
+\begin{figure}[h]
+  \centering
+    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{resources/fan-subsubsystems}
+  \caption{Découpage du sous-système \og{}ventilation\fg{} en
+  sous-sous-systèmes}
+\end{figure}
+
 
 \section{Détection de la température}
 
-- 
cgit v1.2.3

